Vcc 接12V电源正

GND 接12V电源地

IN 接树莓派pin口，高电平触发

COM 接12V电源（入）

CB 接12V电源（出）

CK 不接

12V电源的电源线分两路，一路接 vcc，一路接com

chengxu.c内main函数内：对time值设置可以实现定时时间改变。

定时关闭time分钟的时间再打开 （time范围：0-65535）