## 硬件链接

打印机串口连接：

（打印机的RXD与TXD在pcb上会注明）

1. RXD脚连接树莓派8脚
2. TXD脚连接树莓派10脚
3. GND脚连接树莓派14脚

打印机预缺纸模块连接：

1. TRIG脚接树莓派37脚
2. ECHO脚接树莓派38脚
3. Vcc脚接树莓派4脚
4. GND脚连接树莓派39脚

## 安装注意

1. **保证电线连接可靠，连接方式不限**。
2. 预缺纸模块（超声波模块）不能完全插入到打印机身内，防止与打印纸触碰。
3. 打印机自带按键模块请自行考虑是否使用。（按键按下走纸，没纸红灯报警）
4. **打印机12v直流供电。**

如有疑问请于我联系QQ：3285415265

使用维护请参考使用说明书

附件：sp701说明书

