树莓派2代usb口——》usb转rs232串口线——》rs232串口转ttl线——》语音合成模块

Usb口供电不足，需要从树莓派p1脚引入3.3v电源